市口腔医院正负压设备年度维保及
纯水管路清洗消毒服务项目需求
一、正负压系统设备维保需求
（一）正负压设备维保数量型号
	序号
	设备品牌
	型号
	数量
	备注

	1
	迪珥电动抽吸系统
	V9000
	2
	

	2
	迪珥牙科空气压缩机
	P9000
	2
	

	3
	汉起医用负压机
	2HPQ-50-2
	1
	

	4
	宏润空气压缩机
	HBG-1200
	1
	


（二）正负压设备耗材更换明细
	序号
	耗材名称
	规格型号号
	数量
	原厂品牌
	备注

	1
	电子旁路阀
	7130-060-00
	4
	迪珥
	

	2
	平衡海绵
	0729-060-04
	36
	迪珥
	

	3
	选位阀
	7560500077
	2
	迪珥
	

	4
	细菌过滤芯
	0705-991-05
	4
	迪珥
	

	5
	排水单向阀
	7128-100-03E
	2
	迪珥
	

	6
	Orotol Plus消毒液
	CDS110P9599
	1
	迪珥
	

	7
	排气过滤芯
	VC100V
	4
	里其乐
	

	8
	真空泵油
	5L
	2
	里其乐
	

	9
	过滤芯
	HBG-1000
	4
	宏润
	

	备注：所报耗材须为设备原厂配件或同等级质量品牌



★（三）正负压设备维保要求
1.每季度对所列设备保养手册进行1次例行维保，提供24小时应急维修服务，故障须60分钟到达处理，并在维保期内对以上所列更换设备耗材进行更换；
2.给医院日常设备管理人员提供培训服务，培训完成后能进行设备日常操作和一般故障处理；
3.在维保期内，若因零配件质量问题引起设备故障，一律免费更换及维护(人为或不可抗拒因素造成的损坏，耗材不在保修范围内)；
4.建立专属维保档案，做好耗材更换与设备维护记录，方便随时查阅。 
二、管路清洗消毒要求
（一）清洗消毒设备：清洗消毒内容包含诚致远纯水设备2套，供水管路总长约1600米，末端牙椅100台，供水管路为不锈钢管，牙椅主要为普兰梅卡、西诺德等品牌。
★（二）管路清洗消毒要求
1.合同期内开展至少1次纯水供水设备、管路及牙椅设备管路清洗消毒作业，如局部诊室牙椅出现水质菌落超标情况，则开展局部清洗消毒处理，所用消毒液不能给牙椅自带消毒系统造成氧化破损等影响，否则按牙椅设备厂家维修报价赔偿，清洗消毒完成，使牙椅出水达到口腔医疗用水洁净标准，以第三方或医院检测结果为检验标准；
2.清洗操作须在下午19点至次日6点之间进行，不得影响白天日常接诊。
三、商务要求
1.合同期限：自合同签订之日起1年。
2.履约地点：深圳市口腔医院。
3.付款方式：按先服务后付费的方式，正负压设备维保服务每3个月支付一次维保费用，管路清洗消毒服务于清洗消毒作业完成3个月后采样合格支付40％费用，1年后采样合格支付60％费用，采购人收到发票及相关凭证资料后支付对应服务费用。
[bookmark: _GoBack]4.报价说明：本项目按分项报价，每个分项报价为包干价，即供应商的最终报价应包含完成项目涉及的全部费用，包含管理费、人工费、耗材费、税费等全部费用，采购人不再支付其它任何费用。

注：★为必响应服务要求，参与报价单位即视为正响应我院必响应服务要求
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