附件1：集装箱需求

|  |
| --- |
| 1. **改装要求：**

改装卷闸门2套，轿厢地面贴防滑瓷砖，瓷砖品质不低于蒙娜丽莎工装砖。外箱改漆，原排气扇拆除安装（3台），现场水电改装。瓷砖及外墙漆颜色甲方定。 |
| **2.集装箱配置、制作材料、功能等不能低于以下要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 隔热性能 | λ=0.048W/m·K | 抗风性能 | 0.60kN/㎡ |
| 隔音性能 | 隔声量≥30dB | 防火性能 | A 级 |
| 防水性能 | 拱形屋面，两边分流，自流排水。 | 抗震性能 | 8级 |
| 地面活载 | 2kN/㎡ | 屋面活载 | 2.0kN/㎡ |
| 结构 | 主要型材 | 镀锌地面框架梁厚度2.3mm；镀锌屋面框架梁厚度2.3mm；精轧镀锌立柱厚度2.3mm；材质235 |
| 结构连接 | M12×35高强马车螺栓 |
| 表面处理 | 静电喷涂塑粉烤漆 |
| 墙板 | 岩棉板 | 彩钢复合板厚度50mm，彩钢板厚度0.286mm，颜色交通白，双面平板无压纹；岩棉容重60kg/m³，燃烧性能为A级不燃。 |
| 屋面 | 屋面板 | 屋面瓦：980彩钢单板，厚度0.42mm |
| 保温层 | 玻璃丝棉卷毡、厚度40mm，容重14kg/m³，燃烧性能为A级不燃。 |
| 吊顶 | 980条型吊顶板， 0.25mm |
| 地面 | 结构板 | 玻镁高强地板，厚度18mm，面上贴防滑瓷砖。 |
| 门 | 卷闸门 | 铝合金材质，厚度不低于1毫米，密封性能良好，抗风能力不低于8级，隐蔽中装，手动操作力不大于180牛。 |
| 窗户 | 外窗 | 全封闭无窗 |
| 装饰 | 内装饰角 | 阴角40\*40\*0.5mm彩钢折件， |
| 电气 | 灯 | LED灯2个 |
| 电箱 | 漏保1个 |
| 插座/ | 16A空调插1个、10A普插4个 |
| 开关 | 单开1个 |
| 配线 | 进线4平方、空调4平方、普插2.5平方、照明1平方 |

 |